시방 및 사양서

주 차 설 비(수평순환식)

세계기전주식회사

1. 개요

본 시방서는 귀 현장에 설치할 수평순환식 (Dream world  Parking) 주차기로서 한정된

공간에 보다 많은 차량을 신속하고 안전하게 주차시킬 수 있도록 개발된 기계식 주차설비이다.

특히 PALLET,를 횡, 수직 방향으로 이동시켜 입, 출고 시키는 구조로 설계되어 타 기종에 비하여

안전도가 우수하며, 충격이나 소음이 작고 작동이 부드러워 매우 쾌적한 상태로 입,출고시키는       최첨단 기계식 주차설비이다. 따라서 효율적이고 안전한 구조 및 기능을 유지 할수 있도록 설계.

설치.시운전.보수에 대한 규정하에 최적의 SYSTEM을 구축하여 최고의 품질 및 고객만족 실현에

그 목적이 있다.

2. 공사범위

1) 수평순환식 주차기의 설계 및 요소별 자재 . 선정

2) 주차기 국내 관할 관청 인정 획득 (교통안전 진흥공단)-건설부 고시 제 1993-36

3) 철골 FRAME 제작, 설치공사

4) PALLET 및 BRACKET 제작, 설치공사

5) ELEVATOR CAGE 및 RAIL 제작, 설치공사

6) 구동부 및 WIRE 제작, 설치공사

7) 전기, 제어 SYSTEM 제작, 설치공사

8) DOOR 및 안전장치 제작, 설치공사

9) 시운전 및 부하 TEST

10) 기계식 주차기 사용검사

11) 고객 인수 인계

3. 일반사항

1) 본설비는 주차장법, 기계식 주차장 설치기준, 안전기준, 검사기준등에 적합하여야하며 본         설비에 사용되는 부품 및 자재는 인정기준 이상의 최상급 원자재로 제작하여야하며 제작 시방에      부합되어야 한다.

2) 본설비의 제작은 주차기 인정기준업체에서 제작하여야 한다.

3) 본설비의 설치는 승강기 설치 공사업 면허를 득한 업체에서 설치한다.

4) 하수급인은 계약후 즉시 승인도면, 공정예정표, 계약내역서를 제출하여 승인을 득한후 제작       에 착수한다.

5) 하수급인은 계약조건 설계로서(시방서.도면.공사내역서.현장설명서등을 포함한다 이하같다)       에  의하여 공사를 시공한다.

6) 하수급인은 상기 5)항의 명시되지 아니한 것이라도 공사의 경미한 변경이나 구조상 필요한

경미한 공사에 수급자가 요구시 계약 금액의 범위내에서 시공한다. 부득이 도면 및 사양변경에

필요할 경우 발주자측의 승인을 서면으로 받고 제작설치한다.

7) 수급자 감독원의 지시(시공일반의 감독, 현장대리인에 대한 지시 및 협의, 기계장치의 검사

사용검사 또는 인도에 입회하는일 등)에 응하여야 한다.

8) 하수급자는 현장대리인을 및 수급자에게 통보하고 현장대리인은 공사현장에 상주하여 일체의

사항을 처리한다.

4. 제작시방 및 기능적 특징

1) 기본사양

세계기전(주) 수평순환식 주차설비 사양서
모델명	Dream World - PARKING
승인형식	SGSP - 4 - 40.........................
방식	상부구동방식	TRUN - TABLE	별도 외장형
승강장 위치	상부 측면 승입식, 횡행부 직접 승입식(1단식)
수용차량	승용차 전용 : L5050*W2040*H1550*1600KG
	R.V카 :(해당사항없음) : 별도 협의사항임
승강장치	MOTOR	15KW ~ 4POLE *1/60(감속기-175)
	SPEED	25M / MIN
	BRAKE	DC MAGNETIC BRAKE
횡행장치	MOTOR	3.7KW * 4POLE * 1/50 (감속기)
	SPEED	20.3M / MIN
	BRAKE	DC MAGNETIC
회전장치	MOTOR	1.5KW * 4POLE * 1/30
	SPEED	30M / MIN
출입구 DOOR	2 PANEL UP-SLIDING
안전장치	SPRING BUFFER
	PHOTO SENSOR 및 LIMIT/SWITCH
	비상정지 스위치
안내장치	차량 안내등, 안내 거울, 운전 신호등
운전조작방식	TOUCH - SCREEN 및 CCTV & 칼라 MONITOR
1차 전원(건축시공)	전원	AC380V, 60HZ, 3 Φ-4W+E 20KVA
	N.F.B	70A

2) STEEL STRUCTURE PART

FRAME  : ① H-BEAM으로써 안전율 4배 이상으로 하며 고장력 볼트로 체결한다.

② CON'C와 FRAME은 ANCHOR BOLT로써 고정하여 전혀 흔들림이 없도록 한다.

PALLET : ① PALLET는 사각 PIPE 및 PLATE등으로 견고하게 제작하여 차량입고시 충분한 강도

(안전율 4이상)를 가져야 한다.

② PALLET 측면 50mm 이상의 인도 발판을 설치하여 운전자의 출입시 안전을 확보하여

야 한다.

③ 파렛트 상단에 안전 STOPPER 및 안내선을 표시하여 차량의 주차를 돕도록한다.

RAIL &       ① RAIL은 PALLET의 ROLLER가 원활히 구동될 수 있도록 LEVEL 및 폭의 편차를 극소화

STRUCTURE   : 한다.

② 횡행 구조물 및 BRACING은 만차시 충분한 강도를 가질수 있도록 한다.

출입구 및  ① 미끄럼 방지를 위한 필요 시설을 한다.

PLATFORM : ② 필요시 HAND RAIL을 설치한다.

3) MECHANICAL PART

승강기 구동부(LIFT) : ① 출입구로부터 입고된 차량을 수직 이송시키기 위한 LIFTING SYSTEM을

설치 한다.

② LIMIT S/W, 근접 SENSOR 등을 사용하여 층간의 정확한 위치 제어가 될 수 있도

록 한다.

PALLET : ① PALLET는 사각 PIPE 및 PLATE등으로 견고하게 제작하여 차량 입고시 충분한 강

도(안전율 4이상)를 가져야 한다.

② PALLET 측면 50mm 이상의 인도 발판을 설치하여 운전자의 출입시 안전을 확보

하여야 한다.

③ 파렛트 상단에 안전 STOPPER 및 안내선을 표시하여 차량의 주차를 돕도록한다.

횡행,주행  : ① 각각의 층마다 독립적인 구동 시스템으로 이루어지고 각 층간의 연계동작이

구동부     자동으로 이루어진다.

② LIMIT S/W, 근접 SENSOR 등을 사용하여 정확한 위치 제어 및 충격의 완화를 위

한 장치가 되도록 한다.

CHAIN  : ① 모든 구동장치 및 이송장치는 CHAIN으로 하여야 한다.

② 전체 하중에 대한 안전계수 7배이상을 충족시킬수 있어야 한다.

ROLLER : ① 충분한 강도를 가질수 있어야 한다.

② 보수 및 점검이 용이 하도록 한다.

③ 흰지 및 종동 ROLLER는 구리스 NIPPLE이 장착되어 주유가 쉽게 하여야 하며 작동이

원활함은 물론 수명을 보존하여야 한다.

AUTO DOOR : ① 주차 입구는 LIFTING DOOR가 설치되어 있으며 기계 동작 시에는 항상 닫힌 후에 동

작을 할 수 있도록 한다.

② 문의 1.55M 상부에 높이 제한 광센서를 설치하여 수용차량 이외의 전고가 높은

차량은 차단한다.

가공품 : SHAFT, ROLLER등 모든 가공품은 고주파 열처리후 전기도금으로 부식을 방지 한다.

4) ELECTRICAL PART

① MAIN PANEL : MAIN PANEL은 방수타입으로 제작, 설치 되어야 한다.

② 속도제어는 INVERTER CONTROL로 한다.

③ OPERATING PANEL : 조작은 TOUCH SCREEN SYSTEM으로 누구나 편리하게 사용할 수 있도록 하여야     하며 모든조작은 P.L.C에 의한 전자동 SYSTEM으로 이루어지며 각종 LIMIT S/W 불량에 따른 ERROR

를 검출하고, 운전자의 조작이 용이 하도록 한다.

자동적으로 입.출고 되어야 한다.

④ 감지 SENSOR는 위치 변화가 없는 근접센서 및 광전센서를 사용한다.

⑤ 출입구 전면에 거울 및 안내판을 설치 주차 안내를 한다.

5) 도장 PART

① 제품의 부식을 방지하기 위하여 제작 완료 후 강재 표면에 있는 녹등을 제거한 후 프라이머가

함유된 특수한 PAINT로 도장한다.

② PALLET와 FRAME은 색상을 구분하여 도장하고 운전자가 쉽게 입. 출고 할 수 있도록 함은 물론

기계식 주차장이 미려하게 한다.

5. 안전장치

1) 비상 정지 스위치

비상시 운전반에 부착된 비상 정지용 누름 버튼 스위치를 조작하며 기계의 모든 동작을 즉시

중단한다.

2) 차량 정위치 확인 센서

전, 후, 좌, 우에 광 센서를 설치하여 차량이 정위치에 진입하지 않았거나 규정차량 이외의

차량이 진입할 경우 또는 기계 동작중 사람이 진입할 경우 광 센서에 감지되어 기계 동작이

멈추어야 한다.

3) 자동차 진입 안전 STOPPER장치

파렛트 제작시 전면 좌, 우측 턱을 높여 자동차가 진입시 정위치에 오도록 하고 진입후 에도

정위치를 벗어나지 못하도록 안전 스토퍼를 설치한다.

4) 점검용 콘센트 설치

콘트롤 패널 내부에 점검용 콘센트를 설치하여 보수시 용의 할 수 있게 한다.

5) 횡행 이동시 안전장치

횡행이동시 오버 런을 방지하기 위하여 FINAL LIMIT/SWITCH를 설치한다.

6) 각종 안전장치

최상층, 최하층 비상정지장치, 돌출 좌우센서, 차량 좌.우 DOOR 감지센서, 차량 전.후 감지센서

CAR 정위치센서, PALLET 정위치센서, MOTOR 과부하장치, .LEVEL 보정장치, 층수 감지장치, WIRE

파단감지장치 등 각종 안전 장치를 설치한다.

7) 기타 사양설명서 참조

6. 안전관리

1) 하수급자는 공사시 안전관리자를 위임하여 발주차측에 서면 통보한다.

2) 작업장은 항상 청결하게 유지 하여야한다.

3) 작업시 안전표시 및 안전교육을 실시한다.

4) 작업시 개인보호 장구는 항상 착용하여 안전에 만전을 기한다.

7. 시운전 및 사용 검사

1) 시운전 시작전 구동부 및 전기 기기의 이상 유무 및 이물질 등 방해 요인을 제거하여 안전

점검을 충분히 한 후 시운전에 임해야 한다.

2) 설계도면 및 사양에 의거하여 속도 및 기능등을 점검하고 설계기준에 맞추어 조정하여 주차

설비가 쾌적하고 효과적으로 운용될 수 있도록 한다.

3) 자체 시운전이 완료되면 본체기기 및 주변청소를 실시하고 기계 가 부분에 급유한다.

4) 자체 시운전후 지정관청에 사용 검사를 하고 검사필증을 제출한다.

8. 인수 인계 및 운전원 교육

1) 인수 인계시 발주자의 주차 설비 관리자 혹은 운전원이 함께 참석하여 각 부분의 기능, 점검

방법 및 운전 방법을 숙지토록 한다.

2) 인도후 일정 기간동안 상주하여 기계상태를 확인한 후 철수한다.

3) 철수후 발주자측의 요청이 있을 경우 즉시 요청에 응한다.

9. 제외공사

* 아래의 상항은 세계기전(주)의 공급제외 분으로 건축측 시공 및 주의사항 입니다.

1) 건축, 토목 시공 사항

① 본 도면의 치수는 마감치수 임

② () 내의 치수는 주차장 설치시 꼭 엄수해야 할 치수임

③ F.L : 출입구 FLOOR LEVEL (진입구 최종 마감 치수)

④ 토목공사 및 기계식 주차장 승강로 시공

⑤ 승강로 기계실 바닥 SLAB 시공

⑥ PIT 및 PIT내 집수정 설치 및 배수시설

⑦ 기계실 환기 설비는 주차장 법규에 의거 시간당 5회 이상 강제환기 시킨다.

DUCT는 주차설비 상부로 설치되는 것이 불가능하여 측벽을 따라 설치하여야 할 경우에는 당사와

사전 협의를 하여야한다.

⑧ 천장부 SLEEVE HOLE 설치, 보수용 HOOK 설치,

주차설비 설치 후 SLEEVE HOLE의 매움 작업

⑨ PIT 바닥내 무근 CON.C 100MM 타설하고 BASE ANCHOR

작업 후 최종방수 및 2차 CON.C 물탈작업

⑩ 승강로 옹벽은 ANCHOR 작업 가능할 구조일 것

⑪ 출입구 층 방화 DOOR 시공작업

⑫ 소화설비는 OPTION 사항으로 주차설비의 기계PART와 간섭이 되어서는 아니 되며 배관시 당사

와 사전 협의하여야 한다.

2) 전기시공 사항

① 입고층 평면도상에 명기된 위치까지의 일차전원 인입 및 분전반 설치

(큐비클 판넬, AC380V, 60HZ, Φ3 - Φ4W E 30KVA

전원 공금선 굵기 : 22SQ 접지선 굵기 : 8SQ )

② 주차설비용 분전반 까지의 거리는 40M를 기준으로 설치할 것임

③ 설치용 임시동력 및 임시선은 무상공급

임시선 : 22SQ 4POLE NFB 75A

용  량 : 380V/220V, 4Φ, 30KVA

기  간 : 공사 착공 시부터 완료까지

10. 기타

1) 산재보험 및 작업자 (단체)보험은 하수급자가 가입한다.

2) 하자 보증기간은 12개월로 한다.