시방 및 사양서

주 차 설 비(평면왕복식)

세계기전주식회사

1. 개요

본 시방서는 귀 현장에 설치할 평면왕복식 (Dream world parking) 주차기로서 한정된 공간에

효율적이고 안전 한 구조 및 기능을 유지 할 수 있도록 설계. 설치. 시운전. 보수에 대한 규정하      에 최적의 SYSTEM을 구축하여 최고의 품질 및 고객 만족 실현에 그 목적이 있다.

2. 공사범위

1) 평면왕복식 주차기의 설계 및 요소별 자재 . 선정

2) 주차기 국내 관할 관청 인정 획득 (교통안전 진흥공단)-건설부 고시 제 1993-36

3) 철골 FRAME 제작, 설치공사

4) PALLET 및 BRACKET 제작, 설치공사

5) ELEVATOR CAGE 및 RAIL 제작, 설치공사

6) 구동부 및 WIRE 제작, 설치공사

7) 전기, 제어 SYSTEM 제작, 설치공사

8) DOOR 및 안전장치 제작, 설치공사

9) 시운전 및 부하 TEST

10) 기계식 주차기 사용검사

11) 고객 인수 인계

3. 일반사항

1) 본설비는 주차장법, 기계식 주차장 설치기준, 안전기준, 검사기준등에 적합하여야하며 본         설비에 사용되는 부품 및 자재는 인정기준 이상의 최상급 원자재로 제작하여야하며 제작 시방에      부합  되어야 한다.

2) 본설비의 제작은 주차기 인정기준업체에서 제작하여야 한다.

3) 본설비의 설치는 승강기 설치 공사업 면허를 득한 업체에서 설치한다.

4) 하수급인은 계약후 즉시 승인도면, 공정예정표, 계약내역서를 제출하여 승인을 득한후 제작       에 착수한다.

5) 하수급인은 계약조건 설계로서(시방서.도면.공사내역서.현장설명서등을 포함한다 이하같다)       에  의하여 공사를 시공한다.

6) 하수급인은 상기 5)항의 명시되지 아니한 것이라도 공사의 경미한 변경이나 구조상 필요한

경미한 공사에 수급자가 요구시 계약 금액의 범위내에서 시공한다. 부득이 도면 및 사양변경에

필요할 경우 발주자측의 승인을 서면으로 받고 제작설치한다.

7) 수급자 감독원의 지시(시공일반의 감독, 현장대리인에 대한 지시 및 협의, 기계장치의 검사

사용검사 또는 인도에 입회하는일 등)에 응하여야 한다.

8) 하수급자는 현장대리인을 및 수급자에게 통보하고 현장대리인은 공사현장에 상주하여 일체의

사항을 처리한다.

4. 제작시방 및 기능적 특징

1) 기본사양

세계기전(주) 평면왕복식 주차설비 사양서
모델명	DREAM WORLD PARKING
승인형식	SGCT-.................................
방식	횡식, 종식	추출방식	마찰 ROLLER
TURN-TABLE	별도외장형(Φ4000)
수용차량	승용차 전용 : L5050*W2040*H1550*1800KG
	R.V카 : 해당사항없음
TREVELLING(주행)	MOTOR	1.5KW * 4P (2SET)
	SPEED	70M / MIN
	BRAKE	DC NAGNETIC BRAKE
TREVERSING(추출)	MOTOR	1.5KW * 4P (2SET)
	REDICER	WBM80 * 1/60 (2SET)
	MOTOR	45M / MIN
LIFTING(승강)	MOTOR	22KW * 4P * 1/34 (SEW)
	SPEED	40M / MIN
RACK DRIVING (PICK)	MOTOR	0.4KW * 4P * 1/60
	SPEED	7.3M / MIN
출입구 DOOR	2 PANEL UP-SLIDING
안전장치	안전 STOPPER
	PHOTO SENSOR
	비상정지 스위치
안내장치	차량 안내등, 안내 거울, 운전 신호등
운전조작방식	TOUCH - SCREEN 및 CCTV & 칼라 MONITOR(선택사항)
1차 전원(건축시공)	전원	AC380V, 60HZ, 3 Φ-4W+E 48KVA
	N.F.B	75A/75AT

2) 기계적 구조

1) FRAME

˚모든 자재는 KS 규격품 또는 해당 규격과 동등 이상의 기계적 성질을 갖는 규겨품을 사용한다

˚분해, 조립 및 점검이 용이하도록 조립식으로 제작, 설치한다.

2) 승강 LIFTER

˚기계식 주차장치에서 입출고하는 차량을 수직방향으로 이동시키는 장치로  형강을 주재료로

견고하고, 비틀림이 없도록 제작하여 규정 속도와 적재 하중에 충분히 견딜 수있는 구조로 한다

˚모든 자재는 KS 규격품 또는 동등 이상의 제품을 사용한다.

˚구동장치 및 Cage 의 Frame은 형강을 사용하여 비틀림이 없고, 하중에 충분히 견딜 수 있는

구조로 한다.

˚SHAFT류는 기계구조용 탄소강 강재를 사용하여 충분한 강도를 갖도록 제작한다.

˚SPROCKET류는 기계구조용 탄소강 강재를 사용하여 항상 균일한 견인력을 유지하도록 하고

치형은 고주파 열처리를 하여 경도를 높힌다.

˚주행 CONVEYOR는 기계구조용 탄소강 강재를 사용하여 충분한 강도를 갖도록 제작하고, 사용

도중 이상이 없도록 견고하게 체결한다.

3) 주행대차 (CART)

주행대차는 주차실 각 층마다 한 대 씩 설치하여 LIFTER와 주차실간에 차량을 이송하는 장치로

수평방향으로 왕복 주행하면서 탑재된 PALLET를 LIFTER 및 주차실로 횡행 이송할 수 있도록

견고하게 제작하여 안전하고 윤활한 운전이 가능하도록 한다.

˚모든 부품 및 소재는 KS 규격품 또는 동등 이상의 성능을 갖는 제품을 사용한다.

˚SHAFT류는 기계구조용 탄소강 강재를 사용하여 충분산 강도를 갖도록 제작한다.

˚SPROCKET류는 기계구조용 탄소강 강재를 사용하여 항상 균일한 견인력을 유지하도록 하고

치형은 고주파 열처리를 하여 경도를 높인다.

˚Conveyor는 기계구조용 탄소강 강재를 사용하여 충분한 강도를 갖도록 제작하고, 사용도중

이상이 없도록 견고하게 체결한다.

˚구동 및 종동 Wheel은 운전중의 충격 및 소음을 최소화할 수 있도록 MC Nylon으로 제작한다.

4) 적재실

˚적재실은 주차장치에 입고된차량을 격납하는 장치로 고정 ANGLE과 GUIDE ROLLER로 구성되어

있으며, 주행대차의 동력원에 의해 구동된다.

˚모든 부품 및 소재는 KS 규격품 또는 동등 이상의 성능을 갖는 제품을 사용한다.

˚SHAFT류는 기계구조용 탄소강 강재를 사용하여 충분한 강도를 갖도록 제작한다.

˚SPROCKET류는 기계구조용 탄소강 강재를 사용하여 항상 균일한 견인력을 유지하도록 하고

치형은 고주파 열처리를 하여 경도를 높인다.

˚Slat Bar는 기계구조용 탄소강 강재를 사용하여 충분한 강도를 갖도록 제작하고, 사용도중

이상이 없도록 견고하게 체결한다.

5) 제어장치

˚모든 부품 및 소재는 KS 규격품 또는 동등 이상의 성능을 갖는 제품을 사용한다.

˚제어반의 외함은 Steel Plate로 견고하게 제작한다.

˚제어반과 대차제어반 사이의 제어신호 송수신은 광전자 변환방식에 의한 무선 광통신 방식

으로 제작한다.

˚조작반은 Touch Screen 방식으로 제작한다.

˚대차의 반자동운전 및 수동운전 조작이 가능한 수동조작반을 각 주차층에 설치하여 보수 및

점검시 사용할 수 있도록 제작, 설치한다.

˚수동 조작반은 보수 및 점검시 사용이 용이하도록 휴대가 가능한 소형으로 제작한다.

˚전선류는 KS 규격품 또는 동등 이상의 제품을 사용한다.

6) 도장

제품의 부식을 방지하기 위해 제작 완료 후 강재 표면에 있는 녹등을 제거한 뒤 프라이머가

함유된 특수 도료로 도장한다.

-도장색상 : Gray

7) 포장

제작된 제품은 조립 작업의 역순으로 운반하기에 편리하도록 분해하여 포장한다.

특히 전기장치, 구동장치 등 주요 부품은 먼지나 불순물이 들어가지 않도록 포장하여 운반한다.

5. 안전장치

1) 비상 정지 스위치

비상시 운전반에 부착된 비상 정지용 누름 버튼 스위치를 조작하며 기계의 모든 동작을 즉시

중단한다.

2) 차량 정위치 확인 센서

전, 후, 좌, 우에 광 센서를 설치하여 차량이 정위치에 진입하지 않았거나 규정차량 이외의

차량이 진입할 경우 또는 기계 동작중 사람이 진입할 경우 광 센서에 감지되어 기계 동작이

멈추어야 한다.

3) 자동차 진입 안전 STOPPER장치

파렛트 제작시 전면 좌, 우측 턱을 높여 자동차가 진입시 정위치에 오도록 하고 진입후 에도

정위치를 벗어나지 못하도록 안전 스토퍼를 설치한다.

4) 점검용 콘센트 설치

콘트롤 패널 내부에 점검용 콘센트를 설치하여 보수시 용의 할 수 있게 한다.

5) 횡행 이동시 안전장치

횡행이동시 오버 런을 방지하기 위하여 FINAL LIMIT/SWITCH를 설치한다.

6) 각종 안전장치

최상층, 최하층 비상정지장치, 돌출 좌우센서, 차량 좌.우 DOOR 감지센서, 차량 전.후 감지센서

CAR 정위치센서, PALLET 정위치센서, MOTOR 과부하장치, .LEVEL 보정장치, 층수 감지장치, WIRE

파단감지장치 등 각종 안전 장치를 설치한다.

7) 기타 사양설명서 참조

6. 안전관리

1) 하수급자는 공사시 안전관리자를 위임하여 발주차측에 서면 통보한다.

2) 작업장은 항상 청결하게 유지 하여야한다.

3) 작업시 안전표시 및 안전교육을 실시한다.

4) 작업시 개인보호 장구는 항상 착용하여 안전에 만전을 기한다.

7. 시운전 및 사용 검사

1) 시운전 시작전 구동부 및 전기 기기의 이상 유무 및 이물질 등 방해 요인을 제거하여 안전

점검을 충분히 한 후 시운전에 임해야 한다.

2) 설계도면 및 사양에 의거하여 속도 및 기능등을 점검하고 설계기준에 맞추어 조정하여 주차

설비가 쾌적하고 효과적으로 운용될 수 있도록 한다.

3) 자체 시운전이 완료되면 본체기기 및 주변청소를 실시하고 기계 가 부분에 급유한다.

4) 자체 시운전후 지정관청에 사용 검사를 하고 검사필증을 제출한다.

8. 인수 인계 및 운전원 교육

1) 인수 인계시 발주자의 주차 설비 관리자 혹은 운전원이 함께 참석하여 각 부분의 기능, 점검

방법 및 운전 방법을 숙지토록 한다.

2) 인도후 일정 기간동안 상주하여 기계상태를 확인한 후 철수한다.

3) 철수후 발주자측의 요청이 있을 경우 즉시 요청에 응한다.

9. 제외공사

* 아래의 상항은 세계기전(주)의 공급제외 분으로 건축측 시공 및 주의사항 입니다.

1) 건축, 토목 시공 사항

① 본 도면의 치수는 마감치수 임

② () 내의 치수는 주차장 설치시 꼭 엄수해야 할 치수임

③ F.L : 출입구 FLOOR LEVEL (진입구 최종 마감 치수)

④ 토목공사 및 기계식 주차장 승강로 시공

⑤ 승강로 기계실 바닥 SLAB 시공

⑥ PIT 및 PIT내 집수정 설치 및 배수시설

⑦ 기계실 환기 설비는 주차장 법규에 의거 시간당 5회 이상 강제환기 시킨다.

DUCT는 주차설비 상부로 설치되는 것이 불가능하여 측벽을 따라 설치하여야 할 경우에는 당사와

사전 협의를 하여야한다.

⑧ 천장부 SLEEVE HOLE 설치, 보수용 HOOK 설치,

주차설비 설치 후 SLEEVE HOLE의 매움 작업

⑨ PIT 바닥내 무근 CON.C 100MM 타설하고 BASE ANCHOR

작업 후 최종방수 및 2차 CON.C 물탈작업

⑩ 승강로 옹벽은 ANCHOR 작업 가능할 구조일 것

⑪ 출입구 층 방화 DOOR 시공작업

⑫ 소화설비는 OPTION 사항으로 주차설비의 기계PART와 간섭이 되어서는 아니 되며 배관시 당사

와 사전 협의하여야 한다.

2) 전기시공 사항

① 입고층 평면도상에 명기된 위치까지의 일차전원 인입 및 분전반 설치

(큐비클 판넬, AC380V, 60HZ, Φ3 - Φ4W E 30KVA

전원 공금선 굵기 : 22SQ 접지선 굵기 : 8SQ )

② 주차설비용 분전반 까지의 거리는 40M를 기준으로 설치할 것임

③ 설치용 임시동력 및 임시선은 무상공급

임시선 : 22SQ 4POLE NFB 75A

용  량 : 380V/220V, 4Φ, 30KVA

기  간 : 공사 착공 시부터 완료까지

10. 기타

1) 산재보험 및 작업자 (단체)보험은 하수급자가 가입한다.

2) 하자 보증기간은 12개월로 한다.